\section{Driver Ramdisk}

El primer paso para portar el file system a la nueva interfáz de dispositivos
fue crear un ramdisk. La razón es que el file system ya estaba implementado
sobre memoria, y de alguna manera decidí tomar este camino para aliviar el
proceso.

Este driver es probablemente el más siemple posible. Se inicializa con la
dirección inicial de memoria, y luego los reads/writes/lseeks se toman a partir
de esta dirección.
