\section{IDT}

El manejo de la idt no fue mayores problemas, se encuentra implementado en
kernel/idt.c. Se definió una estructura que imita una entrada en la tabla y se
creo la tabla completa.

La función de inicialización de la idt se encarga de habilidar el pic (que
reordena las interrupciones en la forma estándar de hoy en día), y agregar las
interrupciones para algunas de las entradas más importantes.

Luego se provee la función para registro de interrupción que permite agregar un
handler a una número de interrupción dado (simplemente modificando la posición
en el arreglo de idt).
